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BILAN RELATIF 
AUX RÉSULTATS DE MESURAGE DU RADON




Conformément aux dispositions des articles L. 1333-22 et R. 1333-33 et suivants du code de la santé publique, notre établissement a fait l’objet de mesurages de l’activité volumique en radon selon les normes en vigueur. 

L’activité volumique retenue pour l’établissement, est présentée dans le tableau 1.

Tableau 1
Résultat de l’activité volumique initial en radon


Nom de l’établissement : 

Nom de l’organisme de mesurage : 

Période de mesurage initial : Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA 




	ACTIVITE VOLUMIQUE INITIALE RETENUE POUR L’ETABLISSEMENT

En Bq /m3 (2)
	NIVEAU DE REFERENCE (1)

En Bq/m3

	« … »
	300

	(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l’exposition des personnes.
(2) L’activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par mètre cube (Bq/m3). Cette unité correspond au nombre d’atomes qui se désintègrent par seconde par mètre cube de gaz.



Des informations sur le radon sont disponibles sur les sites internet suivants :
· Ministère chargé de la santé : 
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/radon
· Ministère chargé de la construction : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/radon

Nota. - Les informations ci-dessous sont à conserver et à compléter uniquement en cas de dépassement du niveau de référence en radon.

En cas de dépassement du niveau de référence en radon fixé à l’article R. 1333-28 du code de la santé publique, notre établissement est tenu de réduire la concentration en radon en dessous de ce niveau et d’en contrôler l’efficacité dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial en radon. 

Le cas échéant, les résultats sont présentés dans le tableau 2.


Période de mesurage pour le contrôle d’efficacité : Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA Tableau 2
Résultat de l’activité volumique initial en radon
Après actions correctives ou travaux




	ACTIVITE VOLUMIQUE INITIALE RETENUE POUR L’ETABLISSEMENT

En Bq /m3 (2)
	NIVEAU DE REFERENCE (1)

En Bq/m3

	« … »
	300

	(1) Niveau de référence : niveau au-dessus duquel il est jugé inapproprié de permettre l’exposition des personnes.
(2) L’activité volumique en radon est exprimée en Becquerels par mètre cube (Bq/m3). Cette unité correspond au nombre d’atomes qui se désintègrent par seconde par mètre cube de gaz.




Fait à lieu, le JJ / MM / AAAA



					Propriétaire ou exploitant de l’établissement 					NOM Prénom et signature	
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